|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **3 (szt.) krzesła ewakuacyjne pozwalające jednej osobie bezpiecznie i łatwo ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóm osobom przeniesienie jednej osoby schodami w górę (także przez przeszkody).**  | **2 (szt.) krzesła ewakuacyjne schodowe zapewniające ewakuację osobie o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół i w górę (z równoczesną możliwością używania jako krzesła do transportu).** |
| * Krzesło ewakuacyjne powinno być obsługiwane przez jedną osobę.
 | * Krzesło ewakuacyjne powinno być wyposażone w silnik elektryczny sterujący krzesłem, dzięki czemu możliwe będzie bezpieczne poruszanie się zarówno w górę jak i w dół.
 |
| * Krzesło ewakuacyjne schodowe powinno być wolnostojące lub montowane na ścianie klatki schodowej.
 | * Regulowany zagłówek / oparcie, paski na talię oraz wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną.
 |
| * Regulowany i odpinany zagłówek / oparcie, paski na głowę i talię oraz wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną.
 | * Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie.
 |
| * Solidny i wygodny uchwyt.
 | * Solidny i wygodny uchwyt.
 |
| * Intuicyjna obsługa.
 | * Krzesło ewakuacyjne powinno posiadać funkcję przenoszenia osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania (dzięki np. specjalnemu uchwytowi).
 |
| * Zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcja zapobiegająca przewróceniu.
 | * Krzesło ewakuacyjne powinno być wolnostojące lub montowane na ścianie klatki schodowej.
 |
| * Krzesło ewakuacyjne powinno posiadać funkcję przenoszenia osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania.
 | * W komplecie instrukcje, bezpłatna osłona przeciwpyłowa, uchwyt do montażu na ścianie, alarm przywołania.
 |
| * W komplecie instrukcje, bezpłatna osłona przeciwpyłowa, uchwyt do montażu na ścianie, alarm przywołania.
 | Oferent powinien zapewnić dostawę wraz z montażem. |
| * Oferent powinien zapewnić dostawę wraz z montażem.
 | 5 letnia gwarancja, certyfikaty.  |
| * 5 letnia gwarancja, certyfikaty.
 |  |