|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | |
| **3 (szt.) krzesła ewakuacyjne pozwalające jednej osobie bezpiecznie i łatwo ewakuować osobę o ograniczonej zdolności poruszania się, po schodach w dół oraz dwóm osobom przeniesienie jednej osoby schodami w górę (także przez przeszkody).** | **2 (szt.) krzesła ewakuacyjne schodowe zapewniające ewakuację osobie o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół  i w górę (z równoczesną możliwością używania jako krzesła  do transportu).** |
| * Krzesło ewakuacyjne powinno być obsługiwane przez jedną osobę. | * Krzesło ewakuacyjne powinno być wyposażone w silnik elektryczny sterujący krzesłem, dzięki czemu możliwe będzie bezpieczne poruszanie się zarówno w górę jak i w dół. |
| * Krzesło ewakuacyjne schodowe powinno być wolnostojące lub montowane na ścianie klatki schodowej. | * Regulowany zagłówek / oparcie, paski na talię oraz wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną. |
| * Regulowany i odpinany zagłówek / oparcie, paski na głowę i talię oraz wyściełane siedzenia zabezpieczające osobę ewakuowaną. | * Blokowane tylne koła zapewniają dodatkowe zabezpieczenie. |
| * Solidny i wygodny uchwyt. | * Solidny i wygodny uchwyt. |
| * Intuicyjna obsługa. | * Krzesło ewakuacyjne powinno posiadać funkcję przenoszenia osoby  z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania (dzięki  np. specjalnemu uchwytowi). |
| * Zamontowane koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcja zapobiegająca przewróceniu. | * Krzesło ewakuacyjne powinno być wolnostojące lub montowane na ścianie klatki schodowej. |
| * Krzesło ewakuacyjne powinno posiadać funkcję przenoszenia osoby  z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania. | * W komplecie instrukcje, bezpłatna osłona przeciwpyłowa, uchwyt  do montażu na ścianie, alarm przywołania. |
| * W komplecie instrukcje, bezpłatna osłona przeciwpyłowa, uchwyt  do montażu na ścianie, alarm przywołania. | Oferent powinien zapewnić dostawę wraz z montażem. |
| * Oferent powinien zapewnić dostawę wraz z montażem. | 5 letnia gwarancja, certyfikaty. |
| * 5 letnia gwarancja, certyfikaty. |  |